[bookmark: _Hlk22055263]市政污泥事业部关于罗芳污泥项目二期
干化污泥计量系统项目预询价公告

深圳市深水生态环境技术有限公司就市政污泥事业部关于罗芳污泥项目二期干化污泥计量系统项目进行预询价，欢迎符合资质并有意向的供货商提交预询价报价，有关事项如下：
1、 [bookmark: _Hlk45207260]预询价方
深圳市深水生态环境技术有限公司。
2、 项目名称
市政污泥事业部关于罗芳污泥项目二期干化污泥计量系统项目。
3、 项目内容
本次采购主要包含：
1.采购皮带称重机2台，用于干化污泥计量，含安装；
2.采购电气控制柜1台，实现电源、分段分时计量统计及上传数据，含安装；
3.采购配套电缆线管，含敷设安装；
4.完成进料口拆装恢复，包括建筑窗户及玻璃房拆装、现场已有支架的拆除及恢复、进料口设备及料口改装、螺旋改造、起重吊车等；
5.完成出料口拆装恢复，包括建筑窗户及玻璃房拆装、现场已有支架的拆除及恢复、出料口设备及料口改装、起重吊车等；
6.完成控制柜触摸屏编程；
7.完成数据上至中控及编程调试。
采购清单详见下表：
	罗芳污泥项目二期干化污泥计量系统设备清单

	序号
	名称
	型号规格
	数量
	单位
	备注

	1
	皮带称重机
	500*2650mm
	1
	台
	精度1%，实际使用约3-5%精度

	2
	皮带称重机
	650*2650mm
	1
	台
	/

	3
	进料口拆装恢复
	建筑窗户及玻璃房拆装、现场已有支架如影响安装需拆除及恢复、进料口设备及料口改装、螺旋改造、起重吊车等
	1
	项
	/

	4
	出料口拆装恢复
	建筑窗户及玻璃房拆装、现场已有支架如影响安装需拆除及恢复、出料口设备及料口改装、起重吊车等
	1
	项
	作业空间局限

	5
	电气控制柜
	电源、分段分时计量统计及上传数据
	1
	台
	含安装

	6
	电缆线管
	YJV3*10+2*6mm2
	1
	项
	含敷设安装

	7
	控制柜触摸屏编程
	/
	1
	项
	/

	8
	数据上至中控及编程调试
	/
	1
	项
	/

	9
	设备安装调试
	/
	1
	项
	/

	上述参数规格仅供参考，报价前需现场实地进行勘察，详细技术方案及要求以甲方实际为准。


[bookmark: _GoBack]★本项目涉及甲方技术改造，所有相关知识产权均归甲方所有，包含但不限于设备参数、工艺控制逻辑等，不得泄露项目信息。
4、 报价要求
1.市场主体要求：投标人应为依法设立并有效存续的法人或其他组织（加盖公章）；
2.联合体要求：不接受联合体投标；
3.本项目不允许转包和违法分包；
4.本次投标采用总价包干。合同总价为包干价，投标总价被视作已包括了所有人工费、设备费、材料费、运输费、装卸费、安装费、安装材料费、调试费、改造费、税费、质保期的维修费等完成本项目不可或缺的工作和责任所发生的费用；
5.投标报价保留至小数点后两位。
5、 报价格式
1.分项报价单（详见附表1）；
2.承诺函（详见附表2）；
*以上文件均需加盖投标人公章
6、 验收、质保及付款要求
1.验收要求
设备供应商负责工厂试验、包装、发运和交货；提交图纸、说明书和其它资料；设备安装、参与调试和功能测试；参与现场相关试运行和验收；提供调试及试运行记录，经双方共同验证达到合同要求，出具验收报告；提供对运行人员和维修人员的培训；负责售后服务；完成合同规定的其它工作。
2.质保期要求
投标人保证向招标人提供至少一年（自验收合格之日起）的保修服务。质保期内，任何由中标人导致的质量问题，中标人负责免费维修。
3.付款方式
签订合同后，招标人向投标人支付合同总金额的30%作为预付款；投标人完成罗芳污泥项目二期干化污泥计量系统服务，经过验收合格后，支付合同金额的65%作为验收款；剩下的5%为质保金，待质保到期后结算。
7、 递交报价文件的截止时间、地点
1.方式：所有报价文件可通过电子邮件发送至联系人邮箱qin.dasong@szwatereco.com，邮件标题格式：“报价文件+项目名称+投标人全称”；
2.接收报价文件截止时间：2026年11月17日18：00（北京时间）之前，逾期或不符合规定的报价文件恕不接受。
联系人：覃大松 电话：13826492978
8、 本项目的联系方式：
可按下列地址以书面或邮箱的形式查询：
公开询价方：深圳市深水生态环境技术有限公司
地      址：深圳市罗湖区延芳路98号罗芳水质净化厂
联  系  人：覃大松 13826492978
欢迎各供应商到现场勘察、确认。
深圳市深水生态环境技术有限公司
2026年11月14日



附表1
	罗芳污泥项目二期干化污泥计量系统设备清单

	序号
	名称
	型号规格
	数量
	单位
	品牌
	含税单价/元
	不含税单价/元
	不含税总价/元
	备注

	1
	皮带称重机
	500*2650mm
	1
	台
	/
	
	
	
	精度1%，实际使用约3-5%精度

	2
	皮带称重机
	650*2650mm
	1
	台
	/
	
	
	
	/

	3
	进料口拆装恢复
	建筑窗户及玻璃房拆装、现场已有支架如影响安装需拆除及恢复、进料口设备及料口改装、螺旋改造、起重吊车等
	1
	项
	/
	
	
	
	/

	4
	出料口拆装恢复
	建筑窗户及玻璃房拆装、现场已有支架如影响安装需拆除及恢复、出料口设备及料口改装、起重吊车等
	1
	项
	/
	
	
	
	作业空间局限

	5
	电气控制柜
	电源、分段分时计量统计及上传数据
	1
	台
	/
	
	
	
	含安装

	6
	电缆线管
	YJV3*10+2*6mm2
	1
	项
	/
	
	
	
	含敷设安装

	7
	控制柜触摸屏编程
	/
	1
	项
	/
	
	
	
	/

	8
	数据上至中控及编程调试
	/
	1
	项
	/
	
	
	
	/

	9
	设备安装调试
	/
	1
	项
	/
	
	
	
	/

	不含税总价：大写****元整
	小写：￥***元

	合计税额：大写****元整
	小写：￥***元

	含税总价：大写****元整
	小写：￥***元

	1.上述参数规格仅供参考，报价前需现场实地进行勘察，详细技术方案及要求以甲方实际为准。
2.★本项目涉及甲方技术改造，所有相关知识产权均归甲方所有，包含但不限于设备参数、工艺控制逻辑等，同时双方应签订保密协议，承诺不泄露项目信息。
3.以上为含税报价，注明税率为   %。





附表2
承诺函

本人      （身份证号码：                     ）代表          有限公司市政污泥事业部关于罗芳污泥项目二期干化污泥计量系统项目投标。在此，本单位郑重承诺，本单位与本项目其他投标（报价）方不存在负责人为同一人、股权关系、董监高关系或其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。
                    已核实上述承诺内容。如承诺不属实，
                    愿意无条件接受：
1.宣布                投标废标。
2.取消                的中标资格。
3.列入投标黑名单。
4.不予退还投标保证金。
特此承诺。
 
	投标人（盖章）：
	

	法定或授权代表人（签字/盖章）：
	

	出具日期：
	           年   月   日



